**WIReMa-GSM-Störmeldegerät – (Aufrüstung als FWT möglich)**

- Frequenz 900MHz/1800MHz

- 10 digitale Eingänge (FWT)

- 1 digitaler Ausgang (von Ferne schaltbar)

- 4 analoge Eingänge

- 5 Empfänger (SMS, Telefon)/PC-Betrieb unbegrenzt

- Telefon-Nummern von Ferne veränderbar

- Meldetexte individuell veränderbar

- RS232-Schnittstelle (für W1C plus/W2C plus)

- Ethernet-Schnittstelle für S7-1200

- incl. GSM-Modem

- Bedienungsanleitung (GSM + FWT)

- Sim-Karte und Programmierung bauseits vorgegebener Telefonnummern

- Antenne

- USV-Anlage 1 x Netzteil + AKKU-Pack f. netzunabh. Betrieb